{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["电子类"],"not_rendered":{"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"电子类","index":0,"n_rows":10,"n_cols":4,"rows_kept":10,"merged":[[0,0,0,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["电子类设备数量及参数"]
["序号","名称","参数","数量"]
[1,"平板电视","产品定位全高清电视，LED电视，智能电视；屏幕尺寸70英寸；分辨率1080P（1920*1080）\n屏幕比例16:9；面板类型十代线面板；背光灯类型LED发光二极管；最佳观看距离5.0米以上\n图像参数 \n刷新率120Hz；对比度4000:1；可视角度176/176度；响应时间4ms；屏幕亮度350cd/m2；图像技术特殊技术：UV2A、1080/24P\n音频参数 \n音效系统第二代魔音系统；音效模式杜比音效；输出功率10W×2+20W×1(woofer)；扬声器7个；音效特点dts认证：DTS 5.1 Premium Sound\n环绕系统：DTS TruSurround（SRS）\n功能参数 \n智能应用精选游戏，相册，媒体中心，文件管理，系统更新，天气，日历，电视乐拍，电视管家，专题，设置，主题商店，播放记录，消息中心，新手引导，系统截图，乐视云\n智能互联多桌面，语音搜索，体感操控，社交弹幕；网络功能双频Wi-Fi：IEEE802.11 a/b/g/n （2.4G & 5G）\n蓝牙功能支持，蓝牙：Bluetooth 4.0（HID）；3D显示FPR（不闪式3D）\n接口参数 \nHDMI接口3*HDMI；网络接口1×J45 (1000M) 网络接口；USB接口3×USB2.0接口\n其他接口1×复合视频输入；1×电脑输入；1×模拟/数字电视输入\n1×音频输入；1×光纤音频输出；1×同轴音频输出；1×音频输出；扩展卡SD/MMC插槽\n功耗参数 \n电源性能220V；产品功耗260W；待机功耗＜0.5W；能效等级3级能效\n硬件配置 \nCPU高通骁龙600智能电视处理器，四核 28nm Krait300价格 1.7GHz\nGPUAdreno 320；RAM2GB DDR3 SDRAM；ROM8GB eMMC Flash；操作系统Android 4.1；LetvUI系统\n其它参数 \n外观设计金属银+黑\n机身尺寸不含底座：1571×908×30.8mm(最厚55.5mm）\n机身重量不含底座：35kg\n其它性能宽带与清晰度：10M带宽 4K清晰度，8M带宽 1080P清晰度，4M带宽 超清，3M带宽 高清，2M带宽 标清，1M带宽 流畅\n\n",2]
[2,"电视","产品类型 智能电视（海量应用）                     产品颜色 黑色 能效等级 二级能效 \n最佳观看距离(米) 4.5-6米 \n显示参数  \n屏幕尺寸 42英寸                                  屏幕类别 VA软屏 \n屏幕分辨率 全高清（1920x1080）                   3D显示 不支持 \n屏幕比例 16:9                                     刷屏率 400HZ  \n背光源 侧光式LED                                扫描方式 逐行扫描 \n支持格式（高清） 1080p                           水平视角（度） 160-180度 \n垂直视角（度） 160-180度 \n核心参数 \n智能电视 智能电视                                 网络参数 \n网络连接 支持                                     连接方式 无线/网线 \n内容服务 \n交互设备                                          触摸遥控 支持 \n3D眼镜 无 \n音频参数 \n音频系统 前置虚拟环绕声系统                       音频模式 Signal-to-Sound \n互联互通                                          多屏互动 支持 \nWIFI 内置 \n端口参数 \nUSB2.0接口 2                                    HDMI1.3接口 4 \n功耗参数 \n电源功率（w） 200                  待机功率（w） 0.45              工作电压（v） 220v \nUSB支持格式 \nMPEG1/MPEG2PS/MPEG2TS/AVCHD/MP4Part10/MP4Part2/AVI(XVID)/AVI(MotinJpeg)/MOV/WMV/MKV/RMVB/WEBM/3GPP \nUSB支持音频格式 MP3/WMA/WAV \nUSB支持图片格式 JPEG/MPO/RAW(ARW) ",1]
[3,"全频音箱","频率响应：70Hz-16kHz (±3dB)，功率阻抗：200W，8Ω，灵敏度：91dB-SPL,1W,1m，最大声输出：113dB-SPL, 1m (平均值)；119dB-SPL, 1m (峰值)，辐射角度：45°位置（独立使用）：水平- 40°；垂直- 120°60°位置（组合使用-远距离）：水平- 120°；垂直- 40°40°位置（组合使用-近距离）：水平- 120°；垂直- 40°，外形尺寸：552(H) x 318(W) x 266(D) mm",4]
[4,"会议功放","功率：≥2x350W 8欧；2x550W 4欧，频率响应：≥20Hz-20kHz, +0/-0.5dB  ，总谐波失真：THD%＜0.05%，信号噪声比：≥96dB，阻尼系数：＞300，分离度：≥75 dB，转换速率：＞15 V/μs，输入灵敏度：0.775 V，输入阻抗：平衡20k/不平衡10K，电压增益：37 dB",2]
[5,"调音台","12路单声道与2组立体声输入，2路辅助输出，输入和输出阻抗：话筒输入：2.4KΩ，单声输入：11KΩ，立体声输入：100KΩ，输出：75Ω",1]
[6,"无线一拖四会议话筒","UHF段无线会议一拖四话筒金属外壳（发射器和接收器）；\n42 MHz频宽：1680可调UHF频率，避免接收被干扰；\n频率库系统，12个兼容频率；\n自动选讯；\n当发射器关闭时，导频音静噪可以消除RF干扰；\n自动频率搜索，寻找可用频率；\n通过红外接口，与发射器进行无线同步；\n自动锁定功能，避免设置被意外更改；\nHDX压缩扩展器；\n发射器具备4阶电池指示，同样能在接收器上显示；\n可编程的静音功能；\n集成Equalizer和Soundcheck模式；\n发射器中带有可直接充电的触点，支持可充电的BA 2015电池组",1]
[7,"机柜","专业机柜 标准19U底部有滑轮可以移动",1]
[8,"电源时序器","内置MCU控制的12路净化型时序电源控制器，直接控制方式包括钥匙锁、手动按键、全功能红外遥控，具有键盘锁功能；外部接口控制方式具有DC24V电平控制接口及REM IN  DC5V输入接口，标准RS232串口(IN/OUT)与标准RS485串口，可以扩展连接,组成多达16台的系统主从级联控制模式；提供开放的串口通迅协议，同时提供功能灵活的PC机控制软件，可使用PC机经RS232口对1台及多台机进行编程控制；任一相邻两路之间开或关动作的延时时间最长可达10分钟；40A双重净化专用多级EMI防电磁干扰滤波器；每路输出采用AC220V/13A万能插座，整机额定容量50A，配置空气开关及电压表头，19英寸3U标准机箱，黑色或银色铝合金面板可选",1]