{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":43,"n_cols":5,"rows_kept":43,"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["设备类别","预购买","设备参数","数量","备注"]
[1,"USB无线网卡","连接方式：无线网卡\n连接速度：300M\n接口：USB接口",12]
[2,"视频摄像头+麦克","传感器 CMOS \n像素 硬件30W \n捕获幅面 640x480 \n视像解像度（分辨率） 640×480 \n最大帧数 VGA 30帧/秒  \n接口 USB 2.0 \n麦克风 外置 \n驱动 免驱",10]
[3,"电脑","电脑\n机型: 商用计算机 \nCPU : ≥双核，主频≥3.4GHz 主板: 与CPU统一品牌  \n扩展槽: ≥1个PCI-E*16，≥1个PCI-E*1, ≥2个PCI \n内存: ≥2G DDRIII  1600，≥4个内存插槽 \n显卡: 集成显卡    \nUSB接口: ≥8个（其中至少2个接口前置，要求前置USB接口分离放置，\n互不干涉，其中至少4个USB3.0接口） \n串口: 标配1个串口，可选配第二个串口 \n标准声卡: 集成HD Audio，支持5.1声道 \n硬盘: ≥500G，SATA接口，7200rpm \n网卡: ≥10/100/1000M以太网卡 \n显示器: ≥20 宽屏LED背光液晶显示器，分辨率≥1440x900，亮度≥250，\n对比度≥1000:1，响应时间 ≤5ms，符合国家一级能效，获得TCO 5.2认证,标配DVI和VGA双接口 \n键盘: PS/2防水抗菌键盘，需提供抗菌检测报告 \n操作系统: WINDOWS 7 鼠标: USB光电鼠标 PS2接口: 2个  电源:110/220V 不高于280W机箱体积小巧，不大于20L \n随机应用: 软件方式实现网络同传和硬盘保护功能\n支持多点还原功能支持智能排序功能，方便操作 支持断电续传功能，同传未结束前断电或断点后均可继续同传 可实现远程查看、远程控制功能。可实现文件传输、发送信息、时间同步功能  可对学生机进行扫描被控端和网络访问控制 终端端口锁定功能，可以锁定屏幕、键盘、鼠标、USB口。资产监控功能，被控端硬件资产发生变化时，控制端会有报警提示\n可实现广播教学、学生演示及网页广播等教学功能。整机认证: 3C 、节能认证\n整机防雷检测认证\n整机噪音声压指标不高于24分贝 \n服务: 三年全保上门或三年有限上门\n标配门到桌安装验机服务\n同时提供400和800服务热线\n投标产品生产厂商获得国家信息安全服务资质证书\n厂商服务通过ISO27001认证\n厂商服务通过ISO20000认证\n产品生产厂商有完善的服务保修体系和电话支持服务，通过CCCS认证提供证明文件。提供生产厂商加盖公章的售后服务承诺书原件。\n2013年中国商用台式机IDC销量180万台以上，提供IDC数据证明",14]
[4,"PCI无线网卡","连接方式：无线网卡\n连接速度：300M\n接口：PCI接口",26]
[5,"投影","一、技术要求\n1、采用RGB光阀式液晶投影系统；\n2、白色亮度≥4200流明（ISO21118标准）；\n3、色彩亮度≥4200流明（ISO21118标准）；\n4、标准分辨率：1024*768\n5、对比度≥3000：1；\n6、成像系统：0.63英寸液晶板含微透镜；\n7、投影镜头：手动聚焦，1.6倍光学变焦；\n8、灯泡≤215W UHE，采用E-TORL技术；\n9、标准亮度模式下灯泡寿命≥3500小时；\n10、支持麦克风输入和10W扬声器输出；\n11、整体待机功耗≤0.43W；\n12、重量：3.7KG；\n13、1秒自动梯形校正、8秒快速启动。\n14、快速四角调节、多屏幕色彩调节、操作面板保护功能。\n15、支持USB三合一投影，可同步传输图像和声音文件\n16、双画面并列投影机，水平梯形校正滑钮。\n17、AV mute滑钮、DICOM SIM模式\n18、无PC投影功能；\n19、具有有线网络投影及网络管理功能；\n20、防盗杆、密码保护、Kensingon锁\n21、支持无线功能，智能手机无线投影、可以无线传输信息，空气过滤网（可选配件）\n二、商务要求（以下文件需生产厂家出具并加盖生产厂家公章或投标专用章，代理商出具无效）\n1、提供生产厂家所印制的产品彩页，所投产品品牌、型号、技术参数、功能特点必须与生产厂家所印的产品彩页相符合。",3]
[6,"投影幕布","专业投影显示亮度系数：β=1.76；有效散射角：2α=37°幕面解像力：65Lp/mm；综合指数：62；幕面尺寸（W*H）：3000*2000mm；黑边：4cm；150寸 16：9电动屏幕，光纤白塑幕面",3]
[7,"投影安装","含数据线，电源线，分频器，线槽，吊架等相关安装配件等",3]
[8,"会议专用壁挂箱","采用耐冲击注模聚苯乙烯箱体、两分频全天候扬声器。低频部分采用8英寸全天候驱动单元，旁边环绕着双层织物。对于需要大功率输出的时候，选用AD-S82H能提供更大功率。AD-S82H采用1英寸高频压缩单元，而没有使用AD-S82的1英寸钛穹顶高音。这两种型号的覆盖角度都是9 0°×6 0°，都使用了Q S C专利Advanced DirectivityTM可旋转波导技术。技术参数：低频驱动单元：8\"高能驱动纸盆；高频驱动单元：1\"高输出压缩单元；频率响应：80Hz-21KHz（-6dB）；可用频率响应：60Hz-22KHz（-10dB）；理论峰值输出：119dB SPL；理论持续输出RMS：113dB SPL；阻抗：8欧姆；推荐功率放大器最大功率：400W RMS；灵敏度（1米，自由声场）：90.5dB；功率限制；动态的全频带功率保护，由过载信号触发；灵敏度：90.5dB，1米，自由声场；覆盖角度（水平x垂直）：90度×60度（-6dB）可旋转至60度×90度",4]
[9,"专业功率放大器","最新的集电极接地输出技术，保证末端功率三极管的最佳冷却要求。内置真正的B类偏压放大系统具有热效率和音频的完美平衡。GuardRail专利保护技术可以使功率放大器防止过载并传送完整的峰值信号。在出现过度的削波或极端过热的情况下，GuardRail专利保护技术可将增益减少到能保持音乐的完整性的程度，并在保护扬声器的同时保持住听众的兴趣，从而避免了不专业的失真或关机保护。技术参数：立体声模式：8Ω 300W,4Ω 425W；信噪比（20Hz-20kHz）-100dB/8Ω；输入灵敏度 1.2 Vrms；电压增益 32.2dB；输出电路 B类；失真 <.0.02%；频率响应 20 Hz – 20 kHz, +0；-1 dB；输入阻抗 >20k欧姆 平衡。",1]
[10,"一拖一手持无线话筒","技术参数：通常条件下的使用范围\n100m（300 英尺） 注意：实际范围取决于射频信号的吸收、反射以及干扰程度；音频频率响应 (+/- 2 dB)：最小：45 Hz 最大：15 kHz（系统整体频率取决于话筒元件。）；总谐波失真（参考 +/- 38 kHz 偏差，1 kHz 音调）：通常为 0.5%；动态范围：>100 dB A 权重；使用温度范围：-18 摄氏度（0 华氏度）至 +50 摄氏度（+122 华氏度）；发射机的音频极性：话筒振膜上的正压（或在 WA302 耳机插头端头的正电压）会在针脚 2 （相对于低阻抗输出的针脚 3）和高阻抗 1/4 英寸输出的端头上产生正电压。SLX2 手持式发射机：音频输入电平：-10 dB 位置最大为 +2 dBV；0 dB 位置最大为 -8 dBV；增益调整范围：10dB；射频发射机输出：最大为 30 mW；尺寸（包括 SM58 话筒头）：254 mm x 51 mm（直径）（10 x 2 英寸）；重量：290 g（10.2 盎司）（不含电池）；外壳：模制 PC/ABS 手柄和电池罩；电源要求：2 节“AA”型碱性电池或可充电电池；2节池使用时间>8 小时（碱性电池）SLX4 接收机：尺寸：42 mm（高）x 197 mm（宽）x 134 mm（深）（1.65 x 7.76 x 5.28 英寸）；重量：816 g（1 磅 13 盎司）；外壳：电镀钢；音频输出电平（参考 +/- 38 kHz 偏差，1 kHz 音调）；XLR 接头：-13 dBV；1/4 英寸接头（接入 3000 Ω 负载）：-2 dBV；灵敏度：通常在 12 dB 信纳比时为 -105 dBm；镜频抑制：>通常为 70 dB；电源要求：150 mA 时为 12 - 18 Vdc。",2]
[11,"专业多用途调音台","技术参数：\n频率响应：话筒/线路输入到任何输出端：±1.5dB, 20Hz - 20kHz；总谐波失真+噪声 话筒灵敏度：-30dB、混音输出+14dBu，<0.02% @1kHz；噪声 话筒输入等效噪声EIN(最大增益)：-127dB (原阻抗 150Ω)；AUX , MIX和主控制在0dB(推子在下端)：<-84dBu；通道间串音(1kHz) 通道哑音：>90dB；推子关闭(参考标志+10)：>90dB；AUX 发送口关闭：>83dB；EQ(单声道输入) HF：12kHz ±15dB；MF(扫频)：150Hz - 3.5kHz，±15dB；LF:80Hz ±15dB；Q (MF):1.5；EQ(立体声输入) HF:12kHz ±15dB；MF：720Hz ±15dB；LF：80Hz ±15dB；Q(MF)：0.8；消耗电能 交流电源：低于35W；工作条件 温度范围：5°C 〜 + 40°C；输入 / 输出电平 话筒输入：最大+15dBu；线路输入：最大+30dBu；立体声输入：最大+30dBu；混音输出：最大20dBu；耳机输出(150Ω)：300mW；输入 / 输出阻抗 话筒输入：2kΩ；线路输入：10kΩ；立体声输入：65kΩ35kΩ；输出阻抗：150Ω，75Ω；尺寸(宽x高x深)EFX8：330mm x 91mm x 362mm；",1]
[12,"电源时序器","额定输出电压：交流220V,50Hz；额定输出电流：30A；可控制电源：8路",1]
[13,"机柜","600*600*1200，加厚铁皮",1]
[14,"音箱线",null,1]
[15,"辅材",null,1]
[16,"桌面式麦克架","适用手持式无线麦克风设计的，也适合部分有线麦克风使用。适用场合：适合一切需要桌面支撑固定麦克风的使用场合，如节目表演、大会致词、舞台拾音、教学讲解、会议等场合 。要求：底座直径 : 10.5cm；中间铁管长度：25cm（可调节）；安装后高度：约20-37.5cm（高度可调节）；管材质：钢管；底盘：铝合金；配置 : 二级升降；通体黑色。",8]
[17,"无线视频传输器","高清有效距离30米(LOS:视线可及范围),标清有效距离50米(LOS:视线可及范围)；视频格式：1080p、1080i、720p、576p、480p；支持基于电脑、互联网的数字化的3D、三维、立体效果；视频接口：HDMI接口；电源：电源输入：100-240V AC，电源输出：5V 3A Dc；工作温度：0~40℃。",1]
[18,"16路数字调音台","16个高品质Onyx麦克风前置放大器（12路XLR + 4路Combo）；24bit Cirrus Logic AD/DA 转换器的性能，具有出色的音质；iPad 让你可以在任何地方进行混音；低噪，高动态设计；6 个用于混音的辅助发送；主控左/右输出；强大，多触点插件；输入上的 4 段均衡，门限，压缩；输出上的 31 段图示均衡以及压缩/限制器；全局混响和延迟；无线混音；可以同时使用多达 10 个 iPad 设备；直观的 Master Fader 应用；漂亮直观的视觉反馈；预制和快速返回状态；录音混音通过 iPad 直接分享；从任意应用输入和对音乐混音；可将 iPad 稳定固定；调音台ipad底座是由Apple认证协议；行业标准 Kensington 安全锁；紧凑的设计 15.5 x 11.5 x 3.9 英寸",1]
[19,"一体机","一体机\n类型黑白激光 多功能 打印 扫描 复印 传真 \n打印幅面 A4 幅面 分辨率 黑白(最佳)：在普通纸上，输入分辨率为600 x 600dpi时，高达1200 x 1200dpi最佳分辨率；彩色(最佳)：输入分辨率为600 x 600dpi时，高达1200 x 1200dpi最佳分辨率； \n打印速度 黑白：最多25页/分钟(草稿，A4)；最多20页/分钟(ISO，正常模式下的速度)；彩色：最多25页/分钟(草稿，A4)；最多15页/分钟(ISO，正常模式下的速度) \n打印机语言 HP PCL5c、HP PCLXL (PCL6)、native PDF、HP Postscript Level 3 \n打印负荷 高达30,000页 扫描分辨率 硬件：高达4800 x 800dpi；光学：高达4800dpi 复印分辨率 黑白(文本和图形)：高达1200 x 600 dpi；彩色(文本和图形)：高达1200 x 600 dpi \n复印速度 黑白：最多25份/分钟(草稿，A4纸)；最多13份/分钟(ISO，正常模式下的速度)彩色：最多25份/分钟(草稿，A4 纸)；最多12份/分钟(ISO，正常模式下的速度) \n复印比例 25%到400% \n复印范围 25%至400%，以1%为单位递增 \n最大复印页数 高达99份 \n系统参数 Windows 8(32位和64位)、Windows 7(32位和64位)、Windows Vista(32位和64位)(包括入门版)、Windows XP SP3 或更高版本(仅32位)、Mac OS X v10.6、OS X Lion、OS X Mountain Lion、Linux \n接口 1个高速USB 2.0设备端口；1个高速USB 2.0主机端口；1个SD/MMC卡插槽；1个10/100 Base-TX以太网端口；1个RJ-11调制解调器端口；802.11b/g/n 基站、802.11b/g 接入点",1]
[20,"15英寸有源音箱","技术参数：系统类型：两分频，有源15英寸，带有反射式低音；最大声压级：132dB；频率范围（-10dB）：39Hz – 20kHz；频率响应（±3dB）：42Hz – 18kHz；均衡：独立的高低频控制，+/-6dB调节范围；功放设计：Crown® Class-D；系统功率：625（525+100）；低频驱动器：1 x JBL 265F-1 380毫米(15英寸)双音圈差分驱动技术；高频驱动器：1 x JBL 2414H 37.5毫米(1.5英寸)环形聚合隔膜，钕磁钢压缩驱动器；覆盖角度：100˚ x 60˚；分频点：1.7kHz；箱体材料：聚丙烯，多用途，主扩或监听；安装点：36毫米稳定撑杆孔，5 x M10悬挂点；把手：上左右侧个一个，带有防滑橡胶；表面涂层：黑色；网罩：钢制穿孔网罩，经亚光处理，背衬透声布；尺寸（高x宽x深）：673毫米x406毫米x368毫米；净重：14.8千克。",2]
[21,"音频效果处理器","技术参数：设备类型：效果处理器；设备屏幕：2×7 segment + LED’s；功耗：<15W；标准接口：In/Out: 5 Pin DIN，USB；标准接口：In/Out: 5 Pin DIN，USB；电力规格：100-240V交流电，50-60 Hz（自动选择）；高度(mm）44、宽度(mm)105.6、长度(mm)483、重量(kg)1.5",1]
[22,"专业数字音频处理器","技术参数：输入通道数：(2) 线路输入. (1) RTA 话筒输入；接口：母卡侬线路输入，卡侬 RTA 话筒输入；类型：电子平衡/射频过滤；阻抗：>40k；最大输入线路电平：>+20dBu；共模抑制比：>45dB；RTA 话筒幻象电压：+15VDC；RTA 话筒等效输入噪声：<-117dBu, 22Hz-22kHz, 150；模拟输出；输出通道数：线路输出；接口：公卡侬；类型：电子平衡/射频过滤\n；阻抗：120 ohms；最大输出电平：>+20dBu；共模抑制比：>45dB；校准延时：每通道 10ms(总共 60ms)；A/D 性能；类型：dbx Type IV 转换系统；动态范围：110dB A 计权, >107dB 不计权；Type IV 动态范围：123dB 通过片段素材, A-计权, 22kHz BW；121dB 通过片段素材, 不计权, 22kHz BW；115dB 典型，通过节目素材, A-计权, 22kHz BW；采样率：48kHz；D/A 性能；动态范围：112dB A-计权, 110dB 不计权；采样率：48kHz；系统性能；动态范围：110dB A-weighted, >107dB weighted；总谐波失真+噪声 0.004% 标准在 +4dBu, 1kHz, 0dB 输入增益；频率响应：20Hz-20kHz, +/-0.5dB；内部通道串音：<-110dB, -120dB 典型；输入到输出串音：<-100dB；电源；工作电压：100-120VAC 50/60 Hz-EU: 220-240 VAC 50/60 Hz；功率：25 Watts；实体特性；尺寸：1.75\"(4.4cm) 高 x 5.75\"(14.6cm) 深 x 19\"(48.26cm) 宽",1]
[23,"8U航空箱","全新ABS材料生产,3MM厚塑壳,优质铝合金配件,前后盖可打开,19寸宽,专业为各种功放音响设备订做,外有2抽手,方便携带,产品结实耐用。技术参数：高度:6U/S；颜色:黑色；材料:全新ABS材料注塑成型；配件:铝合金包边,内有五金U条(含螺丝1包),可装19寸周边设备；成品规格:32*55*33.6cm；",2]
[24,"有线动圈话筒","技术参数：拾音模式：超心形，对话筒轴旋转对称，频率均衡；输出电平 (1,000 Hz)：开路电压：-51.5 dBV/Pa* (2.6 mV)；*1 Pa = 94 dB 声压级；阻抗：连接到额定阻抗较低的话筒输入端时，额定阻抗为 150 欧姆（有效阻抗为 290 欧姆）相位；振膜上的正压会在针脚 2 上产生正电压（相对于针脚 3)；外壳：银蓝色瓷漆压铸金属，带有经过加固和糙面精整的球形钢网罩，蓝色网罩环；可调整的支架转接器：插入式话筒支架、不易破损、180 度可调整、带有标准的 5/8\"-27 螺纹、黑色面漆；净重：278 克（9.92 盎斯）。",4]
[25,"一拖一手持无线话筒","技术参数：通常条件下的使用范围\n100m（300 英尺） 注意：实际范围取决于射频信号的吸收、反射以及干扰程度；音频频率响应 (+/- 2 dB)：最小：45 Hz 最大：15 kHz（系统整体频率取决于话筒元件。）；总谐波失真（参考 +/- 38 kHz 偏差，1 kHz 音调）：通常为 0.5%；动态范围：>100 dB A 权重；使用温度范围：-18 摄氏度（0 华氏度）至 +50 摄氏度（+122 华氏度）；发射机的音频极性：话筒振膜上的正压（或在 WA302 耳机插头端头的正电压）会在针脚 2 （相对于低阻抗输出的针脚 3）和高阻抗 1/4 英寸输出的端头上产生正电压。SLX2 手持式发射机：音频输入电平：-10 dB 位置最大为 +2 dBV；0 dB 位置最大为 -8 dBV；增益调整范围：10dB；射频发射机输出：最大为 30 mW；尺寸（包括 SM58 话筒头）：254 mm x 51 mm（直径）（10 x 2 英寸）；重量：290 g（10.2 盎司）（不含电池）；外壳：模制 PC/ABS 手柄和电池罩；电源要求：2 节“AA”型碱性电池或可充电电池；2节池使用时间>8 小时（碱性电池）SLX4 接收机：尺寸：42 mm（高）x 197 mm（宽）x 134 mm（深）（1.65 x 7.76 x 5.28 英寸）；重量：816 g（1 磅 13 盎司）；外壳：电镀钢；音频输出电平（参考 +/- 38 kHz 偏差，1 kHz 音调）；XLR 接头：-13 dBV；1/4 英寸接头（接入 3000 Ω 负载）：-2 dBV；灵敏度：通常在 12 dB 信纳比时为 -105 dBm；镜频抑制：>通常为 70 dB；电源要求：150 mA 时为 12 - 18 Vdc。",2]
[26,"舞台个人监听","P2T 发射机\n射频输出功率：30毫瓦（+15 dBm的）典型调查（国家而定）；调制限制器：内部峰值限制器（>10:1硬拐点压缩）；\n天线：1 / 4波长，半刚性，PCB安装；P2T 音频输入：连接器类型：XLR/1/4英寸组合；\n配置：电子平衡；实际阻抗：1千欧；标称输入电平：25 dBu @ 1 / 2 音量（12点）；\n最大输入电平：5 dBu @ 1 / 2 音量（12点）；管脚定义：侬：2 =热; 3 =冷，1 =地面；1 / 4：提示=热，环=冷，袖长=地面；\n幻象电源保护： 是：最高至52V DC；电流：最大 170 毫安；尺寸：220毫米× 140毫米× 40毫米（8.6英寸× 5.6英寸× 1.7英寸）；\n净重：370克（13 盎司）；P2T 音频输出与输入连接被动并行；连接器类型：XLR；配置：电子平衡；管脚定义：2 =热; 3 =冷，1 =地面；\n幻象电源保护：是：最高至52V DC；电源要求：工作电压12-18V DC。\nP2R 接收机\nRF灵敏度：109 dBm 典型；静噪阈值：102 dBm 典型；音频输入连接器：连接器型号：4英寸单声；阻抗：1兆欧；最大输入电平：低= 0 dBu；高= 10 dBu；\n频率响应：30 Hz到20 kHz（+ / 3分贝）;耳机依赖；电力需求：9伏碱性电池，建议金霸王®型MN1604；电池寿命：决定于音量；有线（射频关闭）：6小时；\n无线（射频）：4小时；音频输出连接器：3.5毫米",1]
[27,"专业舞台麦克架","麦克风落地三脚支架 ;高：830～1460mm;重：2.3Kg;上支杆长：450～730mm  ;\n可分离拆卸，支架高低可调，最低可达830mm，最高可达1460mm，适应不同的演唱高度。",8]
[28,"摄像机","产品类型高清摄像机，闪存摄像机，可更换镜头摄像机 产品定位专业摄像机\n传感器类型Exmor APS HD CMOS;传感器尺寸23.5×15.6mm;传感器描述滤镜保护涂层;最大像素1670万;\n有效像素1610万;光学变焦11倍;镜头结构12组17片，7片（圆形光圈）;镜头特点E PZ 18-105mm f/4.0 G OSS（SELP18105G）;\n实际焦距f=18-105mm;等效35mm焦距动态模式：29-322mm;静态模式：27-300mm;最大光圈F4.0;滤镜直径67mm;\n液晶屏类型触摸屏，翻转屏;液晶屏尺寸3英寸;液晶屏描述270度可翻转屏;取景器描述彩色取景器 ;1.3cm235.9万像素;\n屈光度调节：支持;视野率：100%;对焦方式单次自动对焦，连续自动对焦，连续手动对焦，手动对焦 ;最近对焦距离0.3-0.5m;\n快门描述类型：电子控制纵走式平焦型;\n自动快门速度：1/48-1/4000秒（动态影像_24p），1/50-1/4000秒（动态影像_其他），30-1/4000秒（静态影像）\n手动快门速度：1/4-1/8000秒（动态影像），30-1/4000秒（静态影像）;最低照明度9流明（1/50秒快门速度，F3.5）;\n白平衡自动，预设（一键式，户外，室内，色温）;曝光控制感光度：仅静态模式：自动（100-3200），手动（100-25600）;\n逆光补偿:闪光灯（摄影灯）内置;支持热靴;测光系统：通过镜头预闪;闪光模式：自动闪光，强制闪光，低速同步，后帘同步闪光，禁止闪光;\n闪光补偿：+/-2EV，1/3EV步级;其它性能风噪减弱;人脸检测;x.v.Color;增益：自动/手动（0dB-30dB）;录制格式图片：JPEG，JPEG+RAW，JPEG;\n视频：MPEG2-PS，MPEG4-AVC/H.264 AVCHD;动态影像HD模式：1920×1080/50p，25p，24p，50i（FX，FH），1440×1080/50i （HQ，LP）\nSTD模式：720×576/50i;静态影像16.0M 3:2 （4912×3264）13.6M 16:9 （4912×2760）8.4M 3:2 （3568×23687.1M 16:9 （3568×2000）4.0M 3:2 （2448x1624）3.4M 16:9 （2448×1376);\n麦克风内置;USB接口USB2.0 ;AV端子AV输出;HDMI接口支持;其它接口耳机插孔：立体声迷你插孔;\n麦克风输入：立体声迷你插孔;电源输入;存储介质SD/SDHC/SDXC卡/MS记忆棒.",1]
[29,"照相机","机身:\n操作方式全手动操作;传感器类型:CMOS;传感器尺寸:全画幅（35.9*24mm）;\n传感器描述清洁图像传感器、图像除尘参考数据（需要另购的Capture NX 2 软件）;\n最大像素数2466万;有效像素2426万影像处理器EXPEED 3;最高分辨率6016×4016;高清摄像全高清（1080P）;显示屏类型:高清屏;显示屏尺寸3.2英寸;显示屏像素92.1万像素液晶屏;液晶屏特性约170°可视角度的低温多晶硅TFT LCD 显示屏，约100% 画面覆盖率，可通过环境亮度感应器自动控制显示屏亮度 ;\n快门类型:电子控制纵走式焦平面快门;快门速度30-1/4000秒（以1/3或1/2EV为步长进行微调）B门;闪光同步速度：X=1/200 秒；在1/250 秒或以下速度时，与快门保持同步;外接闪光灯(热靴)支持;闪光模式自动，自动带防红眼，自动慢同步，自动慢同步带防红眼，补充闪光，防红眼，慢同步，慢同步带防红眼，\n后帘慢同步，后帘同步，关闭；支持自动FP高速同步;闪光指数约12；手动闪光时12（m，ISO 100，20℃）;曝光模式自动（自动；自动（闪光灯关闭）），场景，带有柔性程序的程序自动（P），快门优先自动（S），光圈优先自动（A）， 手动（M），U1（用户设定1），U2（用户设定2;曝光补偿±5EV（1/3EV步长或1/2EV步长）;\n测光方式矩阵：3D彩色矩阵测光II（G型、E型和D型镜头）；彩色矩阵测光II（其它CPU镜头）；若用户提供镜头数据，彩色矩阵测光适用于非CPU镜头中央重点：约75%的比重集中在画面中央12mm直径圈中；或可更改为集中在画面中央8、15或20mm直径圈中，或者平均分布于整个画面上（非CPU镜头使用12mm直径圈或全画面平均值）\n点：集中在以所选对焦点（使用非CPU镜头时为中央对焦点）为中心的4mm直径圈中（大约是整个画面的1.5%）白平衡自动，预设（白炽灯，荧光灯，晴天，闪光灯，阴天，背阴，手动预设（最多可保存4个值），选择色温（2500K至10000K）；全部都可进行微调）\n感光度以1/3或1/2EV为步长在ISO 100 至6400之间进行微调；可在ISO 100的基础上约减少（推荐曝光指数）0.3，0.5，0.7 或EV（相当于ISO 50），\n或者在ISO 6400的基础上约增加0.3，0.5，0.7，1或2EV（相当于ISO 25600）；自动ISO感光度控制可用场景模式人像，风景，儿童照，运动，近摄，夜间人像，夜景，宴会/室内，海滩/雪景，日落，黄昏/黎明，宠物像，烛光，花，秋色，食物，剪影，高色调，低色调连拍功能支持（最高约6张/秒）存储卡类型SD卡/兼容UHS-I的SDHC和SDXC存储卡                                                              镜头:\n镜头类型伸缩式; \n等效35mm焦距24-120mm;\n镜头结构13组17片（2片ED镜片，3片非球面镜片和纳米结晶涂层）;\n镜头说明镜头型号：尼康 AF-S 尼克尔 24-120mm f/4G ED VR，实际焦距：f=24-120mm;\n广角镜头:是（超广角）;\n长焦镜头:否;\n对焦区域单点AF，动态区域AF（9，21或39点），3D 跟踪，自动区域AF;\n对焦点数39点或11点;\n最大光圈F4.0.",1]
[30,"笔记本电脑","机型: 笔记本\nCPU : ≥四核，主频≥2.5GHz \n内存: ≥8G DDRIII  1600 或 16G DDRIII  1600   (双通道）\n显卡: 性能级独立显卡  显存容量： ≥2G  显存位宽： ≥128  \nUSB接口: USB2.0≥2个    USB3.0≥1个\n视频接口：VGA  HDMI \n硬盘: ≥128+1T，SSD+HDD\n网卡: ≥100/1000M以太网卡 无线网卡支持802.11b/g/n无线协议\n显示器: 屏幕尺寸≥14寸 分辨率≥1920x1080  FHD背光，\n笔记本重量2.5Kg ；长度350mm；宽度245mm；厚度15-33mm；外壳材质复合材质；外壳描述碳纤黑                                                      操作系统: WINDOWS 7  （64位）",1]
[31,"专业USB声卡","转换器：24位\n采样率：44.1，48，88.2，96kHz\n模拟输入\n4个XLR / TRS组合 \n2×1/4“TRS（平衡/非平衡） \n2×1/4“高阻吉他\n模拟输出 \n2×1/4“平衡TRS主输出 \n2×1/4“TRS平衡线路输出 \n2×1/4“TRS耳机\n数字输入：1个RCA同轴S / PDIF\n数字输出：1个RCA同轴S / PDIF\n计算机I / O：1个火线400（B型，1个USB 2.0\n同步输入/输出：S / PDIF ，SMPTE时间码（LTC）\n耳机输出： 2×1/4“TRS耳机与独立的音量控制\n幻象电源：单独的+48 V",1]
[32,"笔记本电脑","机型: 笔记本\nCPU : ≥双核，主频≥1.7GHz \n内存: ≥8G DDRIII  1600 \n显卡: 入门级独立显卡  显存容量： ≥2G  显存位宽： ≥64  \nUSB接口: USB2.0≥2个    USB3.0≥1个\n视频接口：VGA  HDMI \n硬盘: ≥1T\n网卡: ≥100/1000M以太网卡 无线网卡支持802.11b/g/n无线协议\n显示器: 屏幕尺寸≥15.6寸 分辨率≥1366x768\n笔记本重量2.5Kg ；长度384mm；宽度265mm；厚度25mm；外壳材质复合材质；外壳描述金属黑                                                    操作系统: WINDOWS 7  （64位)",1]
[33,"对讲机","产品类别： 手台\n信道数量： 16个\n频率范围： C2型：400-430\n机身颜色： 黑色\n产品尺寸： 113x54x14mm",6]
[34,"笔记本电脑","机型: 笔记本\nCPU : ≥四核，主频≥2.5GHz \n内存: ≥8G DDRIII  1600 或 16G DDRIII  1600   (双通道）\n显卡: 性能级独立显卡  显存容量： ≥2G  显存位宽： ≥128  \nUSB接口: USB2.0≥2个    USB3.0≥1个\n视频接口：VGA  HDMI \n硬盘: ≥128+1T，SSD+HDD\n网卡: ≥100/1000M以太网卡 无线网卡支持802.11b/g/n无线协议\n显示器: 屏幕尺寸≥14寸 分辨率≥1920x1080  FHD背光，\n笔记本重量2.5Kg ；长度350mm；宽度245mm；厚度15-33mm；外壳材质复合材质；外壳描述碳纤黑                                                      操作系统: WINDOWS 7  （64位）",2]
[35,"专业演出监听耳机","耳机类型 开放式\n音频频率带宽 10 - 39800 Hz\n耳机灵敏度 105 dB SPL/V\n最大输入功率 200 mW\n标称阻抗 62 Ohms\n耳垫 \n可分离线缆 是\n线缆长度 3 m\n耳垫更换 是\n类型 螺杆式二合一插孔（1/4“和1/8”）\n性别 公\n接头 3针\n接口终端 金\n长度 113 mm\n宽度 199 mm\n高度 212 mm\n净重 235 g",1]
[36,"立体声动态处理器","双引擎压缩／限制器，噪声门／扩展器\n根据音源选择优化的16 个压缩／限制预置和16 个噪声门／扩展预置\nTC智能化多频带/全频带技术\n突出细节的全新压缩方式\n灵活的信号路径选择提供了标准连接模式，以及立体声串接的模式，等于增加一台设备\n实用的用户界面\n清晰的表头\n优化的噪声门键控滤波器\n高质量的旋钮\n数字输入和输出：\n接口：莲花（S/PDIF)\n格式：S/PDIF (24Bit) EIAJGP34o, IEC 958\n采样率：48kHz (441kHz 只在数字输入端）\n处理延时：0.08ms 在48kHz下\n频率响应（数字IO）: DC-23.9kHz 士0.01dB 在48kHz 下\n模拟输入：\n接口：大三芯／两芯平衡／非平衡\n阻抗：平衡／非平衡：20 千欧／11 千欧\n最大输入电平（odBFs ) : + 21dBu\n模数转换：24Bit , 128 倍过采样\n转换延时：0.9ms,48kHz下\n动态范围：> 11OdB , 22Hz ——22kHz\nTHD : ＜一102dB (0.0008%) IkHz ，-1dBFs\n频率响应：+0/-0.1dB , 20Hz ——20kHz\n串音：＜-105DB, 20Hz ——20kHz\n模拟输出：\n接口：大三芯／两芯，平衡／非平衡自动接地检测\n阻抗：35 欧\n最大输出电平：+21dBu\n数模转换：24Bit , 128 倍过采样\n转换延时：0.58ms,48kHz下\n动态范围：> 110dB , 22Hz ——22kHz\nTHD ：、-94dB (0.002 %) 1kHz, + 21dBu\n频率响应：+0/-0.1dB , 20Hz ——20kHz\n串音：＜-100DB , 20Hz ——20kHz\n工作环境\n工作温度：0摄氏度——50摄氏度\n保存温度：-30摄氏度-70摄氏度\n湿度：最大90 % ，非冷凝\n控制接口：\nMidi：输入／输出5 针DIN",5]
[37,"专业监听耳机","耳机类型 半开放式\n音频频率带宽 15 - 25000 Hz\n耳机灵敏度 104 dB SPL/V\n最大输入功率 200 mW\n标称阻抗 55 Ohms \n可分离线缆 是\n线缆长度 3 m\n耳垫更换 是\n类型 螺杆式二合一插孔(1/4“和1/8”)\n性别 公\n接头 3针\n长度 110 mm\n宽度 190 mm\n高度 200 mm\n净重 240 g",1]
[38,"鹅颈电容话筒插头","单体 静电型电容式话筒 \n指向性 心形指向性 \n灵敏度 37 dB (14.1 mV) re 1V at 1 Pa \n信噪比 66 dB, 1 kHz at 1 Pa \n频率响应 70-16,000 Hz \n输出阻抗 100 ohms \n频率范围 106 dB, 1 kHz at Max SPL \n最大声压级 134 dB SPL, 1 kHz at 1% T.H.D. \n供电 9-52V DC, 2 mA typical \n重量 84g \n其它 尺寸：12.0mm X 418.0mm (音头直径 X 长度) \n输出接口：内置三针XLRM卡农公头 \n标配：AT8146 防风绵 ",2]
[39,"鹅颈话筒座","幻像电源：直流24-48V, 耗电3 mA 典型\n输出阻抗：360 ohms\n插入损耗：1 dB (150 欧姆输入阻抗)\n静音衰减：55 dB 于 1000Hz 35 dB 于 100Hz 30 dB 于 50Hz (150 欧姆输入阻抗)\n话筒座配置：XLRF 卡农母座, XLRM 卡农公座, 开关带LED指示灯\n尺寸：112mm X 142mm X 40mm (宽 X 深 X 高)\n重量：1.2 kg",2]
[40,"专业多用途调音台","频率响应：话筒/线路输入到任何输出端：±1.5dB, 20Hz - 20kHz；总谐波失真+噪声 话筒灵敏度：-30dB、混音输出+14dBu，<0.02% @1kHz；噪声 话筒输入等效噪声EIN(最大增益)：-127dB (原阻抗 150Ω)；AUX , MIX和主控制在0dB(推子在下端)：<-84dBu；通道间串音(1kHz) 通道哑音：>90dB；推子关闭(参考标志+10)：>90dB；AUX 发送口关闭：>83dB；EQ(单声道输入) HF：12kHz ±15dB；MF(扫频)：150Hz - 3.5kHz，±15dB；LF:80Hz ±15dB；Q (MF):1.5；EQ(立体声输入) HF:12kHz ±15dB；MF：720Hz ±15dB；LF：80Hz ±15dB；Q(MF)：0.8；消耗电能 交流电源：低于35W；工作条件 温度范围：5°C 〜 + 40°C；输入 / 输出电平 话筒输入：最大+15dBu；线路输入：最大+30dBu；立体声输入：最大+30dBu；混音输出：最大20dBu；耳机输出(150Ω)：300mW；输入 / 输出阻抗 话筒输入：2kΩ；线路输入：10kΩ；立体声输入：65kΩ35kΩ；输出阻抗：150Ω，75Ω；尺寸(宽x高x深)EFX8：330mm x 91mm x 362mm；",1]
[41,"录音笔","数码；能录音播放即可录音笔 品牌录音笔，容量：4G。录音模式： 高清、普通、超长，录音格式：MP3、WAV，录音时间：10小时左右，内置大功率扬声器。\n品牌录音笔，超远距离录音，双电源供电系统，独特密码保护功能，智能降噪，声控开机录音功能，内置麦克风、录音40小时左右、容量：8G。正品包装包含：1.主机1支 2.USB连接线 1条 3.合格证1张 4.用户手册1本 5.快速说明1份 6.三包凭证与回执 1份 7.耳机1条 8.电话录音套件1套 9.电话录音线1条。",1]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}