{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":41,"n_cols":5,"rows_kept":41,"merged":[[0,0,0,4],[16,1,16,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["水工配电室改造设备清单"]
["设备编号","产品名称","规格型号","数量","备注"]
[1,"进线柜","GGD/800*2200*600",1]
[null,"隔离开关","YDGL-1600A/3P",1]
[null,"万能断路器","DZ1000A",1]
[null,"万能转换开关","LW5D-16 YH3/3",1]
[null,"电流互感器","BH-0.66 1500/5Φ120",6]
[null,"三相四线机械式有功电度表","DT862-1.5(6)-5(20)A",1]
[null,"电流、电压表","42L6-AV",4]
[null,"导线、","BVR-1.52",50]
[null,"导线、","BVR-2.52",50]
[null,"铜排","TMY-100*8",3]
[null,"铜排","TMY-60*8",13]
[null,"辅材","XL-21(辅材)",1]
[null,"箱体","GGD/800*2200*600",1]
[null,"人工费等其它费用",null,1]
[null,"销售价=(材料费+箱体+人工+辅材+利润+税金+企业管理费"]
[2,"出线柜","GGD/800*2200*600",2]
[null,"隔离开关","YDGL-630A/3P",4]
[null,"电流互感器","LMZJ1-0.5 800/5",4]
[null,"塑壳断路器","NM10-600/330",4]
[null,"电流、电压表","42L6-AV",4]
[null,"导线、","BVR-2.52",30]
[null,"铜排","TMY-60*8",20]
[null,"辅材","XL-21(辅材)",2]
[null,"箱体","GGD/800*2200*600",2]
[null,"人工费等其它费用",null,1]
[null,"销售价=(材料费+箱体+人工+辅材+利润+税金+企业管理费"]
[3,"出线柜","GGD/800*2200*600",4]
[null,"隔离开关","YDGL-400A/3P",8]
[null,"电流互感器","LMZJ1-0.5 400-500/5",8]
[null,"塑壳断路器","NM10-600/330",8]
[null,"电流、电压表","42L6-AV",8]
[null,"导线、","BVR-2.52",60]
[null,"铜排","TMY-40*5",20]
[null,"铜排","TMY-60*8",20]
[null,"辅材","XL-21(辅材)",4]
[null,"箱体","GGD/800*2200*600",4]
[null,"人工费等其它费用",null,1]
[null,"销售价=(材料费+箱体+人工+辅材+利润+税金+企业管理费"]
[null," 合    计"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}